合肥四中2026年食堂事故排风装置与报警器联动加装采购询价

[bookmark: _GoBack]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，结合合肥中石油昆仑燃气有限公司生产运行部检查清单，依据《城镇燃气管理条例》、《安徽省城镇燃气管理条例》等相关法律法规规定，合肥市第四中学拟就“合肥四中2026年食堂事故排风装置与报警器联动加装采购”项目，以公开挂网询价的方式进行，在保证装置配件售后服务质量优、品质高的前提下，遵循公开透明、公平竞争和诚实信用原则，欢迎具有相关业务资质和实施能力的供应商参与报价。
一、询价标的
名称：合肥四中2026年食堂事故排风装置与报警器联动加装
采购内容：设备采购与安装服务（详见附件1）。
二、对供应商的要求
1.在中华人民共和国境内不含享有单独关境地位的地区注册，经年检合格，所投服务在其经营范围内，并有能力按本次采购询价文件要求按时、按质、按量提供安装服务的单位。
2.报价人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为成交候选供应商,不得确定为成交供应商，且中标、成交结果无效：
（1）报价人被人民法院列入失信被执行人的；
（2）报价人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
（3）报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）报价人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
3.供应商有下款第（1）至（6）项情形之一的，中标、成交无效情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的或提供材料内容有错误的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
4.供应商参加询价活动应当具备下列条件，否则中标、成交结果无效：
（1）具有独立承担民事责任的能力;
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.投标人须具有有效营业执照和税务登记证的扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照扫描件即可；具有提供对公账户并开具增值税发票能力；投标人须具备事故排风装置与报警器联动加装及维修相关资质，并具有技术过硬的保障团队，若涉及设备报修，则须在1小时内解决故障或提供备用机。
6.质保期为合同签订后3年，质保期内设备损坏、故障均需上门服务，包含耗材配件，费用包含在报价之内。
三、确定成交供应商的原则和数量
询价小组从供货质量品质和服务能力均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照有效最低报价确定中标人，为成交供应商。若有2家及以上满足采购询价文件实质性响应要求且报价最低的供应商，则由询价小组投票选择成交供应商。投标人所报价格在合同实施期间,不因市场变化因素而变动或变相拒绝供货等。
四、采购要求及说明
1.本次采购主要为合肥四中2026年食堂事故排风装置与报警器联动加装采购询价，主要包含防爆风机、风机控制柜、镀锌风管、百叶风口等其他全部所需配件及吊顶的拆除与恢复；并清理好卫生。
2.为保证采购的配件符合预设要求，供应商需按照采购人要求进行配件供应且兼容适配，提供产品的性能应不低于采购人需求。供应商应具有较强的设备储备和维修保障能力，确保监管设备稳定运行、质量品质、品牌型号优等。
3.严禁成交供应商因成本、利润等原因选择性供货，故意不提供
采购人所需要的设施设备，否则因未能完成供货而无法付款。

4.质保需求
依据采购人实际需求，提供设备并完成相关操作培训，供应商提供维修服务（费用包含在报价内），并应于采购人报修之时其1个小时内到现场进行维修，一般情况下应于到达现场后2个小时内将故障处理完毕。若在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施或提供备用品且不影响使用功能，但其风险和费用包含在报价内。同一处或相同故障连续出现3次以上的，供应商必须更换全新机器设备。
5.送货与验收要求：
（1）成交供应商须及时将配件物品送到采购人指定地点，在发送物品之前，应预先联系采购人商定具体时间，以便采购人准备接货。
（2）发送物资的包装应满足防湿防破、完整无损的要求，保证物品安全完整到校。物资在到达采购人所在地及收货前发生的不可预见的风险均由成交供应商自行负责。
（3）提供设备货物务必按照采购人要求的规格参数、品种数量等供货租赁，否则无法完成支付。
（4）成交供应商须具有良好的本地化服务能力，根据采购人需求及时派人到校处理配件设备故障、巡检巡查、更换旧设备、结账等事务。
（5）送货交接、退货补发等环节所发生的费用全部由成交供应商自行承担。
（6）询价供应商需联系采购部门，自行勘测现场，了解采购人需求，慎重报价，报价一经认可，即为签订合同最终依据。
6.合同与验收要求：
（1）成交供应商在接到中标通知且公示无异议后，须及时与采购人签订合同，合同主要内容约定不低于询价规格参数要求，否则签订合同无效；
（2）在发送物品之前，应预先联系采购人商定具体时间、地点，准备好验收单（验收单填写以本次采购信息为准），以便采购人接货验收，验收时采购人不少于3人现场核验，核实无误后签字验收。
（3）合同、验收单均一式三份，一份交由总务处存档，一份交由申购部门办理转账支付使用，一份由供应商自行留存。
五、付款要求
双方签订合同（或徽采云供应商使用在线电子合同）后，设备送达采购人指定位置，安装调试完成，经双方验收无误后办理一次性结款。双方 （采购人验收不少于 3 人）签字验收作为结账付款附件。  
为了既保证供应商有合理利润，同时又能保证采购人采购的质量品质和售后服务，报价应控制在合理的幅度范围内，其中报价应包括设备购置安装、物流调换、拆装搬运、安装调试、线路辅材、巡查巡检、维护维修、售后质保等一切费用在内，投标报价后不再增补任何费用。
六、报价须知
1.报价方式：填报询价单；
2.最高限价：90000.00元；
3.报价时间：2026年9月18日下午17:00前提供报价，逾期视为放弃（节假日、周末正常值班）；
4.报价地点及联系人：合肥市第四中学总务处 吴老师 0551-62899578
5.安装时间及地点：2026年9月30日晚—10月6日午；四季堂一至四层。
七、报价人复函内容（本着节约原则，投标人仅需提供以下4项材料即可，无需胶装封面等，信封密封提交；其他相关证书证件原件中标后备查。）
1.响应本次询价报价单；（原件加盖公章）
2.营业执照；（复印件加盖公章）
3.法人联系电话或授权代理人联系电话；（加盖公章）
4.服务承诺书（承诺内容需包含对《城镇燃气管理条例》、《安徽省城镇燃气管理条例》标准要求响应、安装资质、应急响应时间等），格式自拟。
注：报价单要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权委托书（授权委托书需加盖单位公章，提供委托书原件）




附件1：响应本次询价报价单：
合肥四中2026年食堂事故排风装置与报警器联动加装采购询价单
	物品名称
	规格
	数量
	单价
	合计

	防爆风机
	具体规格大小以现场为准，但需≥400；风速需满足燃气公司验收要求
	4
	
	

	风机控制柜
	按需求定制
	4
	
	

	镀锌风管
	根据现场实际及规范要求设置（圆型风管，厚度≥8mm）
	150m（具体以现场实测为准）
	
	

	百叶风口
	根据规范要求，厚度≥3mm
	4
	
	

	吊顶拆除及恢复
	根据现场
	4
	
	

	配件及辅材
	包括风管支架、转接弯头、三通、封堵、密封胶圈、线缆等辅助材料
	1
	
	

	费用总价
	



注：独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1、正常工作时，换气次数不应小于6次/h；事故通风时，换气次数不应小于12次/h；不工作时换气次数不应小于3次/h；
2、当燃烧所需的空气由室内吸取时，应满足燃烧所需的空气量;
3、应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量
